|  |  |
| --- | --- |
| Pino do módulo Bluetooth JY-MCU | Porta de saída do Arduino |
| RX | 11 (digital) |
| TX | 10 (digital) |
| GND | GND |
| VCC | 5V |

|  |  |
| --- | --- |
| Pino do Pulse sensor | Porta de saída do Arduino |
| (+) | 3,3V ou 5V |
| (-) | GND |
| S | A0 (analógica) |

|  |  |
| --- | --- |
| Pinos do RTC | Porta de saída do Arduino |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| RST | 8 (digital) |
| DAT | 7 (digital) |
| CLK | 6 (digital) |